
Wyciąg z mapy ewidencyjnej:



**Długość projektowanego odcinka drogi ok. 480 mb**

***Zakres rzeczowy/ wytyczne:***

* Włączenie do ul. Strumykowej
* Jezdnia:

1. o szerokości 5,0 m – przekrój drogowy KR-1 - kolor niebieski
2. o szerokości 3,5 m – przekrój drogowy KR-1 - kolor czerwony

* Istniejąca szerokość pasa drogowego ok. 5,0 - 7,5 m
* Opracowanie stałej organizacji ruchu
* Realizacja w trybie prawa budowalnego na zgłoszenie
* Zaprojektowanie zjazdów do zamieszkałych posesji z kostki brukowej
* Zjazdy do pól z kruszywa
* Pobocza z kruszywa 0,75 m
* Inwentaryzacja zieleni,
* Złożenie wniosku o wycinkę drzew,
* Mapa do celów projektowych,
* Kanał technologiczny lub odstępstwa
* Odwodnienie powierzchniowe
* Uzgodnienia z zarządcami sieci: gaz, kanalizacja sanitarna, TPSA, wodociągi, linie nn w tym usunięcie kolizji,
* W ciągu drogi istnieje przepust – w razie konieczności należy go wymienić i wyremontować murki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
* Badania geotechniczne gruntu.