

**Załącznik nr 3 do zaproszenia**

1. **PT, rozbudowy drogi gminnej 170546W w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w m. Majdany –II etap./ dł. odcinka drogi ok. 800 mb/**

**Wyciąg z planu miejscowego**

****

**Wyciąg z mapy ewidencyjnej:**

****


**Długość projektowanego odcinka ok. 800 mb**

***Zakres rzeczowy / wytyczne:***

* **ciąg pieszo rowerowy od 2,5 – 3,0 m o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej,**
* zaprojektować ciąg jako odsunięty – po terenie,
* uzgodnienie z zarządcami sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia oświetlenia ulicznego, nn,
* kolizje z nn na dł. ok. 350 m; przejście ścieżką pod liniami SN,
* realizacja w trybie spec ustawy drogowej,
* ok. 15 działek do podziału, /budynki, obiekty ominąć – wydzielić/,
* opracowanie stałej organizacji ruchu,
* zaprojektować zjazdy do działek z kostki brukowej,
* inwentaryzacja drzew,
* szczegółowy opis naniesień na działkach przejętych pod pas drogowy,

1. **Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Kępa Bielańska – II etap/ dł. odcinka drogi ok. 300 mb/**

**Wyciąg z mapy ewidencyjnej:**

****


**Długość projektowanego odcinka drogi ok. 300 mb**

***Zakres rzeczowy / wytyczne:***

* **droga o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego lub betonowa,**
* droga gminna – min. pas drogowy 10,0 m.
* połączenie z projektowaną droga w ramach II etapu,
* uzgodnienie z zarządcami sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna,
* ok. 8 działek do podziału
* realizacja w trybie spec ustawy drogowej,
* opracowanie stałej organizacji ruchu
* obsługa przyległych działek – bezpośrednio z drogi przez pobocze i zjazdy z kruszywa,
* inwentaryzacja drzew,
* szczegółowy opis naniesień na działkach przejętych pod pas drogowy,

1. **Opracowanie projektu budowy drogi gminnej 170529W od mostu do Przewozu wraz z oświetleniem w m. Holendry Kozienickie – II etap,/dł. odcinka drogi ok. 230 mb/**

**Wyciąg z mapy ewidencyjnej:**

****

**Długość projektowanego odcinka drogi ok. 230 mb**

***Zakres rzeczowy / wytyczne:***

* **droga o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego lub betonowa.**
* droga gminna – min. pas drogowy 10,0 m.
* włączenie do drogi powiatowej 1724W,
* ok. 4 działek do podziału,
* uzgodnienie z zarządcami sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, linie nn,
* realizacja w trybie spec ustawy drogowej,
* opracowanie stałej organizacji ruchu,
* obsługa przyległych działek – bezpośrednio z drogi przez poboczne i zjazdy z kruszywa,
* inwentaryzacja drzew,
* szczegółowy opis naniesień na działkach przejętych pod pas drogowy,
* projekt oświetlenia na całym odcinku,