**Część I SIWZ**

**Załącznik nr 7 – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia**

**WYKONAWCA:** (pieczęć)

……………………………………………….

……………………………………………….

(*pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/REGON, KRS/CEiDG*)

**reprezentowany przez:**

…………………………………………………

…………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Parametry techniczne dla nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie**

**UWAGA**: *Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 wypełniając każdą rubrykę wpisując „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku innych danych niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.*

**Model ......................................... Rok produkcji ............................,**

Oferowany autobus jest nowy, bez wad i uszkodzeń, sprawny technicznie, kompletny.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego autobusu i jego parametrów**  **techniczno-użytkowych -**  **zgodne z wymaganiami :**  **spełnia / nie spełnia**  */wypełnia Wykonawca/* |
| **PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE** | | | | |
|  | | autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych: 22 osobowy + 1 + kierowca wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia 2stanowisk w autobusie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich plus atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie | wymagane |  |
|  | | autobus musi posiadać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami, homologacje i dopuszczenia do ruchu niezbędne do zarejestrowania pojazdu | wymagane |  |
|  | | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych | wymagane |  |
|  | | DMC – 5500 kg | wymagane |  |
|  | | rozstaw osi – 4300 mm | wymagane |  |
|  | | tylna oś na kołach bliźniaczych | wymagane |  |
|  | | długość autobusu – min. 7700 mm | wymagane |  |
|  | | rok produkcji – 2020 autobus fabrycznie nowy, nie używany, bez wad | wymagane |  |
|  | | kolor lakieru - granatowy | wymagane |  |
| **SILNIK** | | | | |
|  | | emisja spalin Euro 6 | wymagane |  |
|  | | moc silnika 190 KM – max. 210 KM | wymagane |  |
|  | | silnik diesla wysokoprężny o pojemności min 2900 cm3  paliwo – olej napędowy. Zbiornik paliwa min. 75 l | wymagane |  |
|  | | automatyczna skrzynia biegów | wymagane |  |
|  | | wzmocniony stabilizator tylnej osi  wzmocniony stabilizator przedniej osi | wymagane |  |
| **HAMULCE** | | | | |
|  | | asystent hamowania BAS, ESP, ABS, ASR oraz EBD | wymagane |  |
|  | | hamulce tarczowe przód i tył z czujnikiem zużycia klocków hamulcowych, hamulec postojowy | wymagane |  |
| **KABINA** | | | | |
|  | | elektryczne lusterka boczne o szerokim kącie widzenia | wymagane |  |
|  | | immobiliser | wymagane |  |
|  | | centralny zamek z pilotem, zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | wymagane |  |
|  | | poduszka powietrzna kierowcy oraz pilota | wymagane |  |
|  | | kierownica pokryta skórą | wymagane |  |
|  | | lusterko wsteczne wewnętrzne o szerokim kącie widzenia | wymagane |  |
|  | | fotel kierowcy – z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości, z podłokietnikiem oraz regulacja siły nacisku | wymagane |  |
|  | | kolumna kierownicy z regulacją | wymagane |  |
|  | | składany fotel pilota | wymagane |  |
|  | | elektryczna szyba w drzwiach od strony kierowcy | wymagane |  |
|  | | drzwi wejściowe otwierane elektrycznie z podgrzewaną szybą | wymagane |  |
|  | | drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne, bez szyb |  |  |
| **URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE** | | | | |
|  | | główny wyłącznik akumulatora | wymagane |  |
|  | | akumulator 12 V , 100AH | wymagane |  |
|  | | listwa zaciskowa do połączenia zasilania | wymagane |  |
|  | | gniazdo 12 V | wymagane |  |
|  | | oświetlenie centralne diodowe | wymagane |  |
|  | | tachograf cyfrowy | wymagane |  |
|  | | czujniki parkowania przód i tył | wymagane |  |
|  | | oświetlenie centralne diodowe przystosowane do jazdy nocnej | wymagane |  |
| **WNĘTRZE** | | | | |
|  | | Podwójny obniżony stopień przy wejściu | wymagane |  |
|  | | poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie | wymagane |  |
|  | | izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego | wymagane |  |
|  | | pokrycie ścian, sufitu i słupków bocznych tapicerką miękką | wymagane |  |
|  | | ścianka działowa za kierowcą i luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego | wymagane |  |
|  | | pozostałe akcesoria: zamontowane apteczka i dwie gaśnice. Trójkąt, klin pod koła, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół. | wymagane |  |
|  | | podłoga płaska wykonana z wysokiej jakości wykładziny antypoślizgowej | wymagane |  |
|  | | dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych | wymagane |  |
|  | | zasłonki na prowadnicach | wymagane |  |
|  | | szyby panoramiczne dwuwarstwowe przyciemniane | wymagane |  |
|  | | fotele pasażerskie turystyczne z pełną regulacją, pokryte tapicerką materiałową (kolor ciemny: granatowy, siwy) oraz pokryte pokrowcami, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Pokrowce na siedzisku wykonane z materiału nieprzemakalnego. | wymagane |  |
|  | | półki na bagaż podręczny z lewej i prawej strony nad głową pasażerów | wymagane |  |
| **OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA** | | | | |
|  | | ogrzewanie niezależne od pracy silnika, powietrzne typu webasto lub równorzędne. | wymagane |  |
|  | | klimatyzacja przedziału pasażerskiego z centralnym nawiewem i klimatyzacja dla kierowcy sterowana (z deski) automatyczna | wymagane |  |
| **AUDIO** | | | | |
| 1. | | radioodtwarzacz z odtwarzaczem płyt CD i formatu MP3 ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej i mikrofonem | wymagane |  |
| **INNE** | | | | |
|  | | komplet opon zimowych. zamontowanych na felgach stalowych wraz z oponami zimowymi lub letnimi w zależności od opon zamontowanych seryjnie w samochodzie. | wymagane |  |
|  | | pełnowymiarowe koło zapasowe 1 szt. | wymagane |  |
|  | | nadwozie z wysokim dachem, wysokość przedziału pasażerskiego min. 185 cm | wymagane |  |
|  | | dachowe światła obrysowe | wymagane |  |
|  | | hak | wymagane |  |
|  | | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja | wymagane |  |
|  | | platforma aluminiowa do wprowadzania wózków inwalidzkich tylnymi drzwiami – aluminiowa antypoślizgowa, perforowana | wymagane |  |
|  | | miejsce na 2 wózki inwalidzkie, ostatnie 2 rzędy foteli na szybkozłączkach | wymagane |  |
|  | | oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem osoby niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami | wymagane |  |
|  | | 2 Komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 2 Pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim | wymagane |  |
|  | | Zapewnieni dostępu do autoryzowanego serwisu znajdującej się w odległości nie większej nić 150 km licząc od siedziby WTZ w Przewozie. | wymagane |  |
| **WARUNKI GWARANCJI** | | | | |
| 1. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów | | wymagane |  |
| 2. | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące | | wymagane |  |
| 3. | Gwarancja na perforację części nadwozia minimum 60 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów | | wymagane |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące | | wymagane |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | | | |
|  | | Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie:   1. pełnego zbiornika paliwa, 2. pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia, | wymagane |  |
|  | | Dostarczenie dokumentacji, instrukcji, zaleceń producenta pojazdu - w języku polskim. | wymagane |  |
|  | | Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe (kontrola stanu technicznego, cykliczna wymiana części eksploatacyjnych pojazdu w tym diagnostyka komputerowa) zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta - w okresie rękojmi i gwarancji będą po stronie wykonawcy. | wymagane |  |
|  | | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. | wymagane |  |
|  | | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | wymagane |  |
| **WARUNKI DOSTAWY** | | | | |
|  | | wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność | wymagane |  |
|  | | dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego | wymagane |  |
|  | | **Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym**  **i osób niepełnosprawnych** | wymagane |  |

*Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, w przypadku wyższych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.*

………………………………. dnia ………………………………

*(miejscowość*)

……………………………………………………………….. (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)